Грамотный монтаж печного отопления и соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи - залог качественного отопления и надежного функционирования всей отопительной системы. Естественно, что печная кладка должна производиться только квалифицированными специалистами, в противном случае дилетантские ошибки могут дорого стоить.

Причиной возникновения пожара могут стать недостаточное разделение дымовых труб на участках их прохождения через деревянные перекрытия и недостаточное расстояние между корпусом печи и деревянными стенами и перегородками. При возведении печи обязательно должен быть предтопочный лист. Запрещается совмещать дымовые и вентиляционные каналы. Также на дымовых каналах нельзя устанавливать вентиляционные решетки. Вентиляционная и дымовая системы должны находится отдельно друг от друга.

Меры предосторожности:

•           При розжиге печи недопустимо пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями.

•           Размер дров должен соответствовать размерам топливника.

•           Нельзя допускать перекаливания печи. Топить ее следует в течении нескольких часов до необходимого нагрева помещения, после дать печи остыть.

•           Нельзя оставлять открытыми дверцы печи.

•           Недопустимо сушить вблизи печи вещи и размещать близко к ней предметы, которые могут воспламениться.

•           Поверхности печей и дымовых труб следует систематически очищать от пыли и периодически обновлять (белить).

•           Важно своевременно производить ремонтные работы: при возникновении трещин заделать их, периодически осуществлять чистку дымоходов.

Пожары от домовых печей, к сожалению, не редкость. И одной из самых распространенных причин является использование в качестве дымохода керамическую (асбестоцементную) или металлическую трубы. Когда металлическая труба пересекает деревянные перекрытия они нагреваются, в результате чего могут воспламениться. Что касается керамической трубы, то при длительном ее использовании асбест начинает отслаиваться, что может привести к тому, что труба просто лопнет. Дабы предотвратить подобные варианты событий, трубы необходимо обложить кирпичом. Такая кирпичная кладка должна подниматься выше крыши. Если дымоход металлический, то в диаметре одного метра на уровне перекрытия не должно располагаться никаких горючих материалов.

**В случае пожара телефон вызова пожарной охраны 101**

**Единая дежурно-диспетчерская служба 112**

Дознаватель ОНД г. Абаза и Таштыпского района С.С. Чеховский

Инструктор ГПП ПЧ №61 ОПС РХ №6 С.Г. Тюкпиекова