**Пожарная безопасность**

По данным статистики за январь месяц 2022 года в Таштыпском районе произошло 10 пожаров, при котором погиб 1 человек (ребенок). Одними из основных причин данных пожаров стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Каждый пожар имеет под собой техническую причину, которую можно избежать, *соблюдая ряд правил:*

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

- эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

- следите за неисправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;

- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

- не эксплуатируйте электросветильники со снятыми защитными плафонами;

- не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня (свечи, спички, факела и т.д.);

- в квартирах жилых домов и комнатах общежитий запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и материалы;

- при розжиге печи недопустимо пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями.

- размер дров должен соответствовать размерам топливника.

- нельзя допускать перекаливания печи. Топить ее следует в течении нескольких часов до необходимого нагрева помещения, после дать печи остыть.

- нельзя оставлять открытыми дверцы печи.

- недопустимо сушить вблизи печи вещи и размещать близко к ней предметы, которые могут воспламениться.

- поверхности печей и дымовых труб следует систематически очищать от пыли и периодически обновлять (белить).

- важно своевременно производить ремонтные работы: при возникновении трещин заделать их, периодически осуществлять чистку дымоходов.

- запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;

- запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры) различными материалами, изделиями, оборудованием;

- запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы.

- не сушите белье над горячей плитой или печью;

- при курении соблюдайте осторожность, помните, курение в постели опасно.

ОНДПР г. Абаза, Таштыпского и Аскизского районов УНДПР ГУ МЧС по РХ